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Eficiencia Híbrida y Desacoplamiento Energético
Proyección de Consumo de la Energía Eléctrica de la Minería del Cobre Chilena en el Contexto de la Transición Energética Período 2025-2034 
(Cochilco, marzo 2026)
1. Contexto Sectorial y Desafío Eléctrico
[bookmark: _7cgrzo4curjn]El informe de Cochilco (marzo 2026) proyecta que el consumo eléctrico de la minería del cobre en Chile aumentará un 20% para 2034, alcanzando los 33,2 TWh. En este escenario, la desalinización y la impulsión de agua de mar demandarán 5,4 TWh en el mismo periodo. Ante este desafío, la integración de fuentes renovables no convencionales se vuelve imperativa para garantizar la autonomía y sostenibilidad del sector.
2. Integración Complementaria: La Estrategia de "Agua de Base"
La tecnología de desalinización de Oneka Technologies, que utiliza boyas autónomas accionadas por la energía de las olas, no debe entenderse como un reemplazo de las grandes plantas, sino como una herramienta de optimización modular.
El valor estratégico de esta propuesta se potencia mediante la hibridación energética:
· Sistemas Híbridos Solar-Undimotriz: Las soluciones de desalación pueden integrar paneles solares para operar de forma independiente o en configuraciones combinadas.
· Continuidad Operacional: Esta mezcla de fuentes asegura el suministro constante y optimiza el uso de energía sin la necesidad de sistemas de almacenamiento complejos.
· Liberación de la Red: Al cubrir servicios auxiliares (campamentos y riego de caminos) con sistemas solares y undimotriz de bajo costo operativo (OPEX), se libera la infraestructura principal para procesos críticos como la planta concentradora.
3. Desacoplamiento Energético y Estabilidad de OPEX
La mayor ventaja de este enfoque radica en el "punto cero" de la cadena hídrica: la desalinización en el litoral con cero emisiones.
· Eficiencia Energética: Mientras que la desalinización convencional históricamente consumía 55 kWh/m³, las tecnologías modernas y autónomas han permitido reducir este consumo a menos de 3 kWh/m³.
· Mitigación de Riesgos: Al producir agua directamente en la costa mediante energía solar y mecánica de las olas, se elimina el componente de precio de la energía de red, mitigando la volatilidad del mercado eléctrico.
4. Resiliencia Operacional y Valor Territorial
La infraestructura modular permite acercar la producción de agua directamente a los puntos de consumo, ya sea para la industria o comunidades.
· Lógica de Backup Crítico: Ante fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), estas unidades híbridas mantienen operativos los sistemas de emergencia en la costa.
· Generación de Valor Compartido: El uso de energía solar y undimotriz permite producir "Agua de Mitigación" para caletas y sistemas sanitarios rurales (ex APR) con una huella de carbono mínima.
· Sustentabilidad Ecosistémica: Cada metro cúbico generado con estos sistemas autónomos evita la extracción de fuentes de agua dulce vulnerables, como ríos o acuíferos.
5. Modelo de Implementación: Water-as-a-Service (WaaS)
Para facilitar la adopción de estas tecnologías híbridas en Chile, se propone un modelo de negocios que elimina las barreras de entrada:
· Cero Inversión Inicial: A través de contratos de suministro a largo plazo, el usuario accede a tarifas estables sin CAPEX inicial.
· Pagos por Servicios Ecosistémicos: Se pueden integrar esquemas donde el costo del agua financia indirectamente la conservación de la energía marina y los recursos naturales regionales.
Conclusión 
En el horizonte 2025-2034, la convergencia de la energía solar y undimotriz actúa como un motor de descarbonización. Esta matriz diversificada no solo garantiza la resiliencia de la faena minera, sino que posiciona a Chile como líder en el uso de su vasta costa para una gestión hídrica responsable y eficiente.

[image: ]
image1.jpg
Oneko

Desalinizacién sustentable impulsada por las olas




image2.png
COMUNICACION ESTRATEGICA SR
ASUNTOS HIDRICOS Y SOSTENIBILIDAD : : : ::




